재해취약시설(대학실험실)

학교명		연락처	000-000-0000(010-0000-0000)
점검일	. . .	확인자	직급 성명 (서명)
점검자	직급 성명 (서명), 직급 성명 (서명)

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
▪ 실험실 관리현황
실험실과 연구실 분리 여부
개인보호구 비치․관리 상태
안전장비 구축․관리 상태
덕트(중앙시스템 경우) 및 필터 관리
실험실 내․외부 각종 안전정보 게시 및 비치 여부
▪ 유독물질 저장관리현황
유독물질 기록․관리 상태
유독물질 저장․보관 상태
유독물질 저장시설 관리 상태
유독물질 표시 관리 상태
▪ 폐기물 관리현황
폐액 전용용기 사용․관리 상태
폐기물 관리․처리 현황

재해취약시설(축대·옹벽·석축 등)

학교명		확인자	직급 성명 (서명)
점검일	. . .	점검자	직급 성명 (서명)
			직급 성명 (서명)
			직급 성명 (서명)
			직급 성명 (서명)

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 기초지반
- 세굴, 활동 발생 유무
- 주변 구조물 균열 발생과 변형(배부름 등)발생 여부
2) 콘크리트 옹벽
- 파손 및 손상, 균열 발생 여부
- 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
- 철근 노출 발생 여부
- 배수공 상태(막힘 여부)
3) 보강토 옹벽
- 파손 및 손상 , 균열(블록) 발생 여부
- 블록(판넬) 유실 여부
- 블록(판넬) 이격 발생 여부
- 배부름 현상 여부
4) 석축
- 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생 여부
- 견칫돌 유실 여부
- 견칫돌 이격 발생 유무
5) 개비온 옹벽
- 채움재 유실 여부
- 와이어 메쉬(wire mesh)의 파손 여부
6) 주변시설
- 주변시설(배수로,측구)의 존재 유·무
- 주변 배수시설의 관리 상태
- 상부 절토사면 존재시 낙석의 유무 및 표면 침출수 유출 상태
- 도로융기 발생 여부(도로시설)
- 침하의 발생 여부(상부지반)
7) 긴급상황대비
- 수방자재 가용 여부
- 주민 대피 시설 확보 여부

□ 재해취약시설(절토 등 사면)

학교명		확인자	직급 성명 (서명)
점검일	. . .	점검자	직급 성명 (서명)
			직급 성명 (서명)
			직급 성명 (서명)
			직급 성명 (서명)

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 절토부
- 인장균열 발생 여부
- 침하 발생 여부
- 배불음 발생 여부
- 급격한 지하수 용출 여부
- 기존 지하수 용출 여부
- 기존 지하수 탁도 변화 여부
- 지속적인 낙석 발생 여부
- 블록(판넬) 유실 여부
- 블록(판넬) 이격 발생 여부
- 배부름 현상 여부
2) 상부자연사면
- 인장균열 발생 여부
- 침하 발생 여부
- 낙석의 발생 여부
3) 절개지·낙석 위험지구
- 절개지, 암반 등에서 결빙과 해빙의 반복으로 토사 유실 위험성 여부
- 낙석방지책, 망 등 안전시설 설치 및 훼손, 방치
- 위험지역 안내표지판 설치 여부
- 기타
4) 도로
- 균열의 발생 여부
- 침하의 발생 여부
- 도로융기 발생 여부
5) 보수/보강절개지·낙석 위험지구
- 절개지, 암반 등에서 결빙과 해빙의 반복으로 토사 유실 위험성 여부
- 낙석방지책, 망 등 안전시설 설치 및 훼손, 방치
- 위험지역 안내표지판 설치 여부
6) 긴급상황대비
- 수방자재 가용 여부
- 주민 대피 시설 확보 여부

□ 재해취약시설(건설 공사장)

학교명		확인자	직급 성명 (서명)
점검일	. . .	점검자	직급 성명 (서명)
			직급 성명 (서명)
			직급 성명 (서명)
			직급 성명 (서명)
사업명			사업비(공사비기준)		백만원

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 일반사항
- 원지반 상태, 시공의 적정성 여부
- 지하매설물 조사 여부
- 깍기비탈면의 적정구배 준수 여부
- 측구 , 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및 표면수 유입방지 조치 여부
- 동절기 공사 시공계획서 작성 및 준수 여부
2) 흙막이 지보공
- 시공상세도에 의한 시공 및 작업 준수 여부
- 용접부위 및 부재 접합, 교차부 상태 및 부재손상 변형, 부식 변위, 탈락 등의 이상 유무
- 수평버팀대(strut)좌굴방지 등의 조치 이상 여부
- 계측관리 실시 여부 및 계측항목, 주기, 기준치 초과 여부
- 토류판 물림 길이 및 배면 공극 여부
- 배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 여부
3) 거푸집 설치 상태 점검
- 기 설치된 동바리, 거푸집 판넬 등의 존치 상태 및 후속작업 진행 여부
- 거푸집 내부 빙설, 오물 찌거기 등의 제거 유무
- 긴결철선, 폼타이 등의 거푸집 고정 철물류의 녹제거 유무
4) 동바리 설치 상태 점검
- 구조검토에 따른 조립도의 적정성
- 허용응력에 대한 구조검토의 적정성
- 하중의 지지상태
- 이음 및 재료상태

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 상부 U-Head의 편심 유무 확인
- 수평 연결재 및 동바리 설치 상태 적정성
- 단상으로 조립하는 거푸집 동바리 설치상태 적정성
5) 건물 외벽 비계 설치 상태 점검
- 작업후 시공 상세도에 의한 변경 부위 점검 여부
- 비계설치 하단부에 지반 침하로 인한 들뜸, 고임대 변형부위 이상 유무
- 비계 연결 철물의 이완상태 확인 후 정비 여부
- 공사중 비계의 파손부위 및 수직, 수평불량 부위 재시공 여부
- 비계 기둥간 적재하중의 적정성(400kg이하)
- 구조계산서 및 설계도의 일치여부 및 시공의 적정성
6) 비계 다리 설치 상태 점검
- 비계다리 연결부위의 지반 침하 및 휨 발생 여부
- 비계다리 연결 철물의 이완 상태 및 정비 여부
- 비계발판 및 미끄럼막이 연결철물 결속상태 보완
7) 공사장 주변 및 건설 기계 장비 점검
- 흙, 눈 등으로 은폐된 웅덩이, 터파기 개소 방치 여부
- 건설기계류(리프트,윈치,호이스트,타워크레인 등)의 작동 상태 및 안전장치 이상 유무
- 각종 자재 및 잔재, 쓰레기 등의 정리정돈 상태
- 크레인 권과방지 장치, 과부하방지 및 비상정지장치 등 설치 여부
- 장비의 전도 방지 조치 여부
- 작업대차 사용시 구조계산서, 설계도서와의 부합 여부